	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИКЕ И ПОМЕЩЕНИЮ
Xerox D95 / D110
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	1. Официальные параметры Xerox
Питание печатного модуля: 208–240 В, 50/60 Гц, однофазное
Ток: 15 А при 208 В / 13 А при 240 В
Максимальная нагрузка: 2,8–3,1 кВА
Типичное активное потребление: около 2,19 кВт
Опции подачи и финишинга: каждый модуль может требовать отдельное питание 100–240 В, 50/60 Гц


	2. Рекомендации ВТП по электропитанию
Линия питания: отдельная линия 220–240 В
Автомат: не менее 16 А; окончательный номинал - по шильдику конкретного аппарата и расчету электрика
Кабель: медный кабель не менее 3×2,5 мм²; при длинной линии сечение проверить расчетом
Заземление: обязательное защитное PE-заземление
Подключение: без бытовых удлинителей, тройников и совместной линии с мощными нагревательными приборами
Финишеры / податчики: предусмотреть отдельные розетки и питание по составу конкретной конфигурации


	3. Требования к помещению и микроклимату
Рабочая температура: 10–28 °C
Относительная влажность: 15–85% RH, без конденсации
Рекомендованный режим ВТП: 20–24 °C и 40–60% RH для стабильной подачи бумаги и качества печати
Помещение: сухое, чистое, без прямого солнечного света, пыли и резких перепадов температуры
Вентиляция: обычная приточно-вытяжная вентиляция; не перекрывать вентиляционные зоны аппарата


	4. Размещение и сервисный доступ
Габариты печатного модуля: примерно 711 × 787 × 1 461 мм (Ш × Г × В)
Масса: около 275 кг
Основание: ровный прочный пол, рассчитанный на массу аппарата и подключенных модулей
Сервисный доступ: оставить свободное пространство спереди, сзади и по бокам для обслуживания и замены расходных материалов
Перед заносом: проверить дверные проемы, повороты, лифт и полный маршрут; итоговые размеры системы зависят от податчиков и финишеров


	ВАЖНО: до монтажа электрики сверить шильдик конкретного Xerox D95/D110 и полный список установленных опций. Финишные и подающие модули могут иметь собственные требования к сети.


Источник параметров: Xerox D95A/D110/D125 Specifications и Product Safety Data Sheet SDS 12-00570.
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