	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИКЕ И ПОМЕЩЕНИЮ
Xerox Color C60 / C70
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Перед доставкой и запуском проверьте электросеть, микроклимат, место установки и путь заноса.
	ПИТАНИЕ
220–240 В • 50/60 Гц • 10 А
	ПОТРЕБЛЕНИЕ
C60 ≈ 1,05 кВт • C70 ≈ 1,25 кВт
	МИКРОКЛИМАТ
10–28 °C • 15–85% RH


	ПАРАМЕТР
	ТРЕБОВАНИЕ

	Электропитание — Xerox
	Для Европы: 220–240 В AC, 50/60 Гц ±3%, 10 А. Среднее потребление при печати: C60 — 1052 Вт, C70 — 1250 Вт. Спящий режим — около 3 Вт.

	Линия питания — ВТП
	Рекомендуется отдельная линия 220 В от щита, автомат C16 и медный кабель не менее 3×2,5 мм². Розетка — с защитным контактом, без бытовых тройников и слабых удлинителей.

	Опции / финишеры — Xerox
	Дополнительные модули подачи и финишинга могут требовать отдельное питание. Для европейского исполнения Xerox указывает до 220 В / 10 А на каждый модуль.

	Заземление — ВТП
	Обязательное исправное защитное заземление. Желательна отдельная дифзащита/УЗО по проекту электрика. При нестабильной сети — промышленная защита от перенапряжений или стабилизатор, рассчитанный на фактическую конфигурацию.

	Температура — Xerox
	Рабочий диапазон: 10–28 °C. Для стабильной цветопередачи и работы бумаги ВТП рекомендует поддерживать примерно 20–25 °C без резких перепадов.

	Влажность — Xerox
	Рабочая относительная влажность: 15–85% без конденсации. При высокой температуре допустимая влажность снижается; Xerox отдельно ограничивает режим при жаре.

	Рекомендуемая влажность — ВТП
	Для стабильной подачи бумаги и качества печати желательно 40–60% RH. Слишком сухой воздух повышает статическое электричество, слишком влажный — риск волнистости бумаги и проблем подачи.

	Вентиляция — ВТП
	Обычная приточно-вытяжная вентиляция помещения. Не ставить аппарат вплотную к радиаторам, кондиционеру или под прямой поток холодного/горячего воздуха.

	Чистота помещения — ВТП
	Сухое, чистое, малопыльное помещение. Исключить строительную пыль, аэрозоли, пары растворителей и хранение бумаги непосредственно на холодном полу.

	Габариты базовой системы — Xerox
	С выходным лотком Offset Catch Tray: примерно 1574 × 804 × 1392 мм (Ш×Г×В). Масса базовой системы — около 273 кг. Конфигурации с финишерами значительно шире и тяжелее.

	Место и сервисные проходы — ВТП
	Перед доставкой проверить двери, лифт, коридоры и развороты. Оставить свободное место для открытия лотков, замены расходников и сервисного доступа; перед аппаратом — не менее 1 м рабочей зоны.

	Основание — ВТП
	Ровный твёрдый пол, способный выдерживать массу аппарата и установленных финишеров. Не устанавливать на ковролин, мягкое основание или участок с заметными вибрациями.


	ВАЖНО: если установлены внешний Fiery, вакуумный податчик, финишер, буклетмейкер или другие опции, суммарную нагрузку и количество розеток нужно рассчитывать по конкретной конфигурации до монтажа.


ВТП • Оборудование • Технология • Запуск • Сервис
